**Технические требования к готовым макетам**

**Все макеты предоставляются в работу в масштабе 1:1 с оригиналом изделия, согласно чертежам и схемам.**

**Для векторной графики** – программа Adobe Illustrator. Формат файла \*.eps, \*.ai

Цветовая модель – CMYK.

Суммарная интенсивность цветов не более 300% (пример: использование составного черного цвета С 100, M 100, Y 100, K 100 – не допускается).

Макет должен быть в кривых, без заблокированных объектов. Используемые в макете шрифты также необходимо перевести в кривые.

**Для растровой графики** – программа Adobe Photoshop. Формат файла \*.tif без компрессии. Оптическое разрешение от 150 dpi.

Вместе с готовым макетом представляются файлы просмотра макета в формате \*.jpeg, для исключения возможных несоответствий в отображении изображения.

**Фон накладывается на всю поверхность макета**

**(желательно фон добавлять отдельным слоем)**

Изображения несущие смысловую нагрузку, а также все надписи, должны быть расположены **на расстоянии не менее 80-100 мм от края чертежа макета,** и расположены в информационном поле.

**Что необходимо принимать во внимание при подготовке файла?**

     Если растровые картинки импортируются в Corel Draw, то не следует вставлять файлы, созданные в цветовой модели RGB, а только в цветовой модели CMYK, иначе при экспорте Corel Draw самостоятельно проведёт преобразование цветовой модели в CMYK, результат которого, чаще всего, неудовлетворителен.

     Перед помещением растровой картинки в макет рекомендуется обработать её и сохранить изменения в программе Photoshop.

     Настоятельно не рекомендуем использовать эффекты прозрачности, теней и иные эффекты (в т.ч градиентные заливки) в векторных файлах, поскольку они моделируются программой Corel Draw в цветовой модели RGB, и будут некорректно экспортированы при подготовке файла к печати.

Файлы подготовленные в Corel Draw если есть возможность лучше представлять в формате .ai . или eps, т.к при печати файлы будут автоматически конвертированы в эти форматы и возможны искажения цвета и размеров.

Для уточнения всех вопросов по подготовке макета Вы можете связаться по телефонам:

8 495 236-01-36

8 925 370 63 62 Олег (только по поводу макетов)